**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL**

**(EXAME DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES)**

**Código: B602 - EFICIÊNCIA E PRESTABILIDADE**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Guarapuava e na **POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ**, foi designado o Perito Criminal **Usuário Admin**, para proceder ao exame dos materiais abaixo discriminados recebidos nesta Seção em 23/02/2023 a fim de ser atendida solicitação contida no Ofício nº 456456, datado de 23/02/2023, oriundo da Instituto de Criminalistica.

Em consequência, o Perito procedeu ao exame solicitado, relatando-o com a verdade e com todas as circunstâncias relevantes, da forma como segue:

**1. OBJETIVO**

A perícia tem como objetivo a efetivação do exame descritivo da totalidade do material, bem como a sua eficiência e prestabilidade, para instruir os autos da investigação policial abaixo descrita:

|  |
| --- |
| **TABELA 1 – DADOS DA INVESTIGAÇÃO** |
| **Em poder de** | Rodrigo |
| **Data da Ocorrência:** | 15/02/2023 | **Local:** | Curitiba / Centro |
| **Boletim de Ocorrência:** |  | **Nº do IP:** | 546456 |
| **Unidade Policial:** | Instituto de Criminalistica |

**2. MATERIAL APRESENTADO A EXAME**

Foi encaminhado a este Instituto de Criminalística, em embalagens plásticas transparentes lacradas, conforme ofício recebido, o seguinte material:

|  |
| --- |
| **TABELA 2 – MATERIAL ENCAMINHADO A EXAME** |
| **Item** | **Natureza** | **Quantidade** | **Tipo** | **Dito no Ofício** | **Lacre de Entrada** |
| 1 | Arma | 1 | Revólver | Beretta 45456456 | 123123 |
| 2 | Arma | 1 | Revólver | Taurus 645645 | 123123 |
| 3 | Munição | 20 | Cartucho | CBC | 456456 |

| **TABELA 3 – TOMADAS FOTOGRÁFICAS DA EMBALAGEM RECEBIDA** |
| --- |
|  |  |

**3. DO EXAME**

**3.1 DOS CARTUCHOS**

Trata-se de cartuchos provenientes de munição própria para uso em armas de fogo, integralmente descritos no quadro a seguir:

|  |
| --- |
| **TABELA 1 – DESCRIÇÃO DOS CARTUCHOS** |
| **Qtd** | **Calibre Nominal** | **Marca** | **Procedência** | **Espoleta** | **Estojo Lote** | **Projétil** | **Condição Observação** |
| 20 | .22 Curto | CBC | Brasileira | Aço | Cobre (45646) | ETPT | percutido e não deflagrado / hjfgjhfh |
| Legenda: NTA = Munição Não-Tóxica; ETOG = Encamisado Total Ogival; CHOG = Chumbo nu Ogival; |

Os cartuchos percutidos foram retornados à Central de Custódia, devidamente embalados com  **Lacre 456456**, preservando a integridade das marcas de percussão para futuros exames de comparação microbalística, prestando ainda como prova material de tentativa de disparo de arma de fogo. Buscando testar a eficiência dos cartuchos, o Perito submeteu-os ao teste de tiro, usando arma fornecida por este Instituto e efetuando disparos. Foram observados os funcionamentos normais dos seus componentes, os quais deflagraram as respectivas cargas de projeção ao serem as espoletas percutidas por uma só vez. Os remanescentes foram devidamente descartados e/ou utilizados no procedimento de coleta de padrão balístico abaixo citado. Nestas condições, verificou-se estar a **munição eficiente para a realização de tiros.**

**3. 2 DA ARMA AF-B - Beretta 45456456 – Lacre 123123**

**a) Descrição da arma:**

|  |
| --- |
| **TABELA 3 – Descrição do Revólver Lacre Nº123123** |
| **Características Identificadoras** | **Marca:** | Beretta |
| **Modelo:** | 45456456 |
| **Calibre nominal:** | .22 Curto |
| **Procedência:** | Italiana |
| **Nº de série:** | Não aparente |
| **Nº de patrimônio:** | 645645 |
| **Nº de montagem:** | 456456 |
| **Características do funcionamento** | **Sistema de carregamento:** | Retrocarga |
| **Regime de tiro:** | Unitário |
| **Quantidade de canos:** | Um |
| **Comprimento do cano:** | 1,232mm |
| **Diâmetro do cano:** | 1,231mm |
| **Nº de raias:** | 20 |
| **Orientação de raias:** | Dextrógiro |
| **Tipo do tambor:** | Fixo com janela |
| **Giro do tambor:** | Dextrógiro |
| **Capacidade:** | 20 |
| **Percussão:** | Indireta com cão exposto |
| **Sistema de disparo:** | Ação simples |
| **Outras Características** | **Cabo:** | Chifre |
| **Acabamento:** | Cromado |
| **Medidas:** | Comprimento 1,231mm Altura 1,231 mm |
| **Estado de conservação:** | Bom |

**b) Funcionamento e Eficiência:**

Buscando atestar tais atributos da arma, o Perito submeteu-a ao teste de tiro, usando as munições de correspondente calibre encaminhadas para o exame e efetuando disparos em ação simples e ação dupla. Foram observados os funcionamentos normais dos seus componentes, os quais deflagraram as respectivas cargas de projeção ao serem as espoletas percutidas por uma só vez. Os remanescentes da munição foram devidamente descartados. Nestas condições, verificou-se estar a  **arma eficiente para a realização de tiros.**

**c) Coleta de Padrões Balísticos:**

Cumpre informar que foram coletados padrões balísticos da arma em exame, com o propósito de viabilizar futuros exames complementares , conforme descrito no Relatório de Coleta de Padrão nº 00.000/2022.

| **Tomadas fotográficas Revólver** |
| --- |
|  |
|  |  |

**3. 3 DA ARMA AF-C - Taurus 645645 – Lacre 123123**

**a) Descrição da arma:**

|  |
| --- |
| **TABELA 3 – Descrição do Revólver Lacre Nº123123** |
| **Características Identificadoras** | **Marca:** | Taurus |
| **Modelo:** | 645645 |
| **Calibre nominal:** | .22 Curto |
| **Procedência:** | Brasileira |
| **Nº de série:** | Não aparente |
| **Nº de patrimônio:** | 456456 |
| **Nº de montagem:** | 6456456 |
| **Características do funcionamento** | **Sistema de carregamento:** | Antecarga |
| **Regime de tiro:** | Semi-automático |
| **Quantidade de canos:** | Um |
| **Comprimento do cano:** | 1,231mm |
| **Diâmetro do cano:** | 1,231mm |
| **Nº de raias:** | 20 |
| **Orientação de raias:** | Dextrógiro |
| **Tipo do tambor:** | Fixo basculante para cima |
| **Giro do tambor:** | Dextrógiro |
| **Capacidade:** | 20 |
| **Percussão:** | Direta com percutor fixo ao ferrolho |
| **Sistema de disparo:** | Movimento duplo(ação simples + dupla) |
| **Outras Características** | **Cabo:** | Chifre |
| **Acabamento:** | Cromado |
| **Medidas:** | Comprimento 1,231mm Altura 1,231 mm |
| **Estado de conservação:** | Bom |

**b) Funcionamento e Eficiência:**

Buscando atestar tais atributos da arma, o Perito submeteu-a ao teste de tiro, usando as munições de correspondente calibre encaminhadas para o exame e efetuando disparos em ação simples e ação dupla. Foram observados os funcionamentos normais dos seus componentes, os quais deflagraram as respectivas cargas de projeção ao serem as espoletas percutidas por uma só vez. Os remanescentes da munição foram devidamente descartados. Nestas condições, verificou-se estar a  **arma eficiente para a realização de tiros.**

**c) Coleta de Padrões Balísticos:**

Cumpre informar que foram coletados padrões balísticos da arma em exame, com o propósito de viabilizar futuros exames complementares , conforme descrito no Relatório de Coleta de Padrão nº 00.000/2022.

**4. CONCLUSÃO:**

Concluídos os exames descritos neste laudo, constatou-se que:

• Arma AF-A encontra-se eficiente para a realização de tiros.

• Arma AF-B encontra-se eficiente para a realização de tiros.

• Cartucho item 3 encontra-se eficiente para a realização de tiros.

**5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

O material descrito neste documento, após examinado, foi devidamente identificado, embalado e lacrado com os lacres nº 123123 Arma AF-A, nº 123123 Arma AF-B, (Estojos recebidos deflagrados), conforme requerido pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (Lei nº 13.964/2019), e encaminhado para a Central de Custódia da Polícia Científica do Paraná.

**6. ENCERRAMENTO:**

Este laudo foi redigido pelo Perito que realizou o exame e que o subscreve digitalmente em 1 página(s). E são essas as declarações que em sua consciência tem o Perito a fazer. E por nada mais haver, deu-se por findo o exame solicitado, que de tudo se lavrou o presente Laudo, emitido através do Sistema de Gestão de Documentos e Laudos (GDL) conforme Instrução Normativa nº 001/2020-PCP, visando atender às deliberações da Autoridade requisitante.

|  |
| --- |
| **Usuário Admin**  **Perito Criminal – Seção de Balística Forense**  **UETC Visconde – Polícia Científica do Paraná** |